Прошивка для штатных систем навигации CD70 и DVD90 автомобилей OPEL (русский голос)


Год выпуска: 2004
Платформа: CD70 и DVD90
Совместимость с Vista: полная
Системные требования: Автомобиль OPEL со встроенной штатной системой навигации версий CD70 или DVD90. Версия системы указана справа сверху над слотом для дисков с картами (смотри постер и скриншоты).

Вот перечень моделей автомобилей OPEL с указанием какие системы навигации на них устанавливались:

Opel Antara xx.2007 DVD 90 Navi
 Opel Antara xx.2007 CD 70 Navi
 Opel Astra 05.2004 – xx.2007 DVD 90 Navi
 Opel Astra 05.2004 – xx.2007 CD 70 Navi
 Opel Corsa 05.2004 – xx.2007 DVD 90 Navi
 Opel Corsa 05.2004 – xx.2007 CD 70 Navi
 Opel Signum xx.2004 – xx.2007 DVD 90 Navi
 Opel Signum xx.2004 – xx.2007 CD 70 Navi
 Opel Tigra TwinTop xx.2004 – xx.2007 DVD 90 Navi
 Opel Tigra TwinTop xx.2004 – xx.2007 CD 70 Navi
 Opel Meriva xx.2005 – xx.2007 DVD 90 Navi
 Opel Meriva xx.2005 – xx.2007 CD 70 Navi
 Opel Vectra 05.2004 – xx.2007 DVD 90 Navi
 Opel Vectra 05.2004 – xx.2007 CD 70 Navi
 Opel Zafira 05.2004 – xx.2007 DVD 90 Navi
 Opel Zafira 05.2004 – xx.2007 CD 70 Navi
Язык интерфейса: только английский
Таблэтка: Не требуется
Описание: Данный диск позволит получить в результате перепрошивки навигационной системы автомобиля следующее:
 -интерфейс на английском языке (отображение информации на мониторе по английски);
 -голосовое сопровождение на русском языке при ведении по маршруту в режиме навигации.
 Кроме этого с его помощью можно просто поменять язык интерфейса на один из следующих: немецкий, итальянский, испанский, голландский, французский, датский, Русский голос будет только при выборе отображения информации на мониторе по английски. В остальных случаях язык голосового сопровождения будет соответствовать языку интерфейса.
Доп. информация: Для того чтобы прошить систему автомобиля необходимо войти в меню настроек (SETTINGS) и в нём в "выборе языка" из предложенного перечня выбрать английский. На вопрос "обновить?" отвечаем "да" и вставляем диск с записанным на него образом прошивки в слот в который обычно вставляют диски с картами. Ждём окончания процесса (буквально 15 секунд) и наслаждаемся русским голосом.

Лучше и надёжней всего записывать данную прошивку на брендовый (TDK, ВЕРБАТИМ и т.д.) CD-R диск на минимальной скорости.